|  |  |
| --- | --- |
| **PROCEDURA:**  **Mansioni della squadra antincendio dedicata** | **PES003** |
| **Rev. 01** |

**1 - Scopo**

La presente procedura stabilisce i comportamenti che gli addetti della squadra antincendio devono mettere in atto all’interno della Struttura, sia in caso ordinario che in caso di emergenza.

**2 - Campo di applicazione**

La presente procedura riguarda tutti gli addetti della squadra antincendio presenti all’interno delle aree della struttura sanitaria.

**3 - Modalità operative**

La Squadra Antincendio è presente H24 per 365 giorni all’anno con un numero di addetti che rispetta i valori determinati dalle tabelle 2, 3, 4 dell’allegato III del citato DM 19/03/2015. La Squadra Antincendio svolge compiti operativi collegati al controllo delle condizioni di sicurezza antincendio, alla prevenzione dell’insorgenza dell’incendio, alla gestione degli eventi incidentali, imprevisti ed emergenziali.

Ogni addetto è dotato di idoneo strumento di comunicazione collegato alla Centrale Gestione Emergenze / Portineria e ciò consente di effettuare nel caso di emergenza dialoghi in diretta.

In via generale, le attività di tali addetti riguardano:

# CONTROLLI PREVENTIVI

Vigilanza sugli aspetti manutentivi

Essi devono vigilare sugli aspetti manutentivi e segnalare richieste di intervento manutentivo alla ditta appaltatrice del servizio manutentivo e di intervento straordinario sui dispositivi e le attrezzature antincendio:

* sorveglianza su tutti i dispositivi antincendio;
* mal funzionamenti delle porte antincendio e dei dispositivi di apertura antipanico;
* manomissioni su impianti tecnologici che possano influire ai fini antincendio;
* eventuali ritardi sulle scadenze di verifica semestrale dei mezzi antincendio e degli impianti di segnalazione ed allarme antincendio, da parte del personale tecnico della ditta di manutenzione.

Controllo preventivi dei comportamenti

Gli addetti della squadra antincendio hanno compiti di controllo quotidiano, all'inizio, durante e al termine dell'orario di lavoro, circa il rispetto delle regole comportamentali antincendio da parte di tutti i dipendenti, i degenti e i visitatori, in particolare affinché:

* le vie di esodo risultino essere sempre libere da ostruzioni;
* rimuovere le situazioni cagionate dei dipendenti o da esterni che alterano ed inficiano le condizioni di protezione passiva (porte di comparto normalmente chiuse bloccate in posizione aperta, porte di filtro bloccate con artifizi vari, oggetti stoccati provvisoriamente che occultano messaggistica rilevante ai fini della sicurezza, etc.)
* i rifiuti e gli scarti dell'attività lavorativa non siano abbandonati ma eliminati secondo le procedure stabilite per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o dei rifiuti speciali.
* collaborare con il Datore di Lavoro nell’attuazione del divieto di fumo in luoghi pubblici. In particolare, ove necessario, notificheranno quanto osservato, se possibile anche i nominativi dei trasgressori, all’addetto alla vigilanza del divieto di fumo (il cui nominativo deve essere esposto ai sensi della normativa vigente). Nel contempo inviteranno i trasgressori, in modo garbato e affabile, di smettere di fumare (anche in considerazione della peculiarità dell’ambiente di lavoro).

# COLLABORAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE CON IL DATORE DI LAVORO

Gli addetti della squadra antincendio collaborano con il Datore di Lavoro al fine di fornire una adeguata informazione del personale dipendente in piena conformità all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 (vedasi Allegato 2). Gli addetti svolgeranno attività di informazione sul rischio incendio all’interno dell’attività e sulle principali cause che possono determinare un principio di incendio, favorendo quindi una prevenzione cosciente.

L’attività di informazione verrà riportata su apposito registro.

# PARTECIPAZIONE ALLE ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Gli addetti intervengono durante le esercitazioni antincendio programmate, secondo le modalità riportate nell’apposita procedura.

# ATTIVITÀ DI INTERVENTO OPERATIVO IN CASO DI ALLERTAMENTO PER EMERGENZA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA, UTILIZZANDO GLI STRUMENTI POSTI A LORO DISPOSIZIONE

L'attività di intervento operativo, che si esplica nel circoscrivere le aree di pericolo per l'incolumità delle persone, riguarda:

* gli interventi in caso di incendio;
* altri interventi urgenti per l'incolumità delle persone (lesioni alle strutture, allagamenti, eventi naturali catastrofici o comunque pericolosi, pericolo di caduta rami, pericoli per ostacoli lungo le vie di percorrenza, aperture e buche pericolose, rottura di condotte di fluidi o gas, rilevazione di fumi e odori sospetti, forti rumori o vibrazioni non identificati, soccorso a persone soggette a pericoli di varia natura).

Nel caso si verifichi un incendio, in particolare, gli incaricati devono:

* attuare le procedure di emergenza stabilite nei Piani di Emergenza;
* supportare gli addetti di compartimento, soprattutto nell’applicazione dell’esodo orizzontale progressivo;
* dare assistenza alle persone disabili, con mobilità limitata o che utilizzino sedie a rotelle;
* attuare la guida e l'assistenza, per tutto il periodo dell'emergenza, delle persone con visibilità menomata o limitata;
* l'allertamento, la guida e l'assistenza alle persone con udito limitato o menomato
* impedire alle persone non autorizzate di entrare nell'edificio durante l'incendio;
* fornire alle Squadre dei VV.F. informazioni circa:
* l'ubicazione ed estensione dell'incendio;
* le eventuali persone rimaste all'interno o disperse;
* la presenza di particolari categorie di personale a rischio;
* l'ubicazione dei mezzi antincendio;
* l'ubicazione delle scale e delle vie di esodo;
* consentire e coordinare il rientro solo dopo che sia stata data l'autorizzazione dei VV.F.

**4 – ESEMPIO REPORT PRESIDI ANTINCENDIO**

|  |
| --- |
| **REPORT PRESIDI ANTINCENDIO** |
| **CONTROLLO ESTINTORI** |

|  |  |
| --- | --- |
| PRESIDIO: | |
| DATA: / / | GIORNO: |
| VERIFICATO DA: | |
| REPARTO: | PIANO: |

Nel caso in cui gli estintori non risultassero numerati in ordine progressivo e per piano, si dovrà richiedere in forma scritta, l’immediata attuazione alla Impresa Manutentrice o all’Ufficio SPP. In caso di disapplicazione reiterata di quanto richiesto, si dovrà inviare la richiesta al R.S.P.P.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTINTORE | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... |
| Agente estinguente  (P=polvere, CO2=anidride carbonica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È numerato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È presente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È segnalato con idonea segnaletica1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il cartello è visibile a distanza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È facilmente accessibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È collocato a pavimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenta manomissioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È carico (da manometro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenta cartellino di manutenzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È scaduto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 Occorre valutare caso per caso se la segnaletica risulta idonea “a parete” oppure “a bandiera” (vedasi scheda controllo segnaletica)

|  |
| --- |
| **REPORT PRESIDI ANTINCENDIO** |
| **CONTROLLO IDRANTI E/O NASPI** |

|  |  |
| --- | --- |
| PRESIDIO: | |
| DATA: / / | GIORNO: |
| VERIFICATO DA: | |
| REPARTO: | PIANO: |

Nel caso in cui gli idranti non risultassero numerati in ordine progressivo e per piano, si dovrà richiedere in forma scritta, l’immediata attuazione alla Impresa Manutentrice o all’Ufficio SPP. In caso di disapplicazione reiterata di quanto richiesto, si dovrà inviare la richiesta al R.S.P.P.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDRANTE/NASPO | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... |
| È numerato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È presente manichetta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La manichetta risulta collegata  all’attacco UNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È presente lancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È segnalato idoneamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il cartello è visibile a distanza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È facilmente accessibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenta danneggiamenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La cassetta è danneggiata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenta cartellino di manutenzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE:

|  |
| --- |
| **REPORT PRESIDI ANTINCENDIO** |
| **CHIUSURE TAGLIAFUOCO E PORTE DI EMERGENZA** |

|  |  |
| --- | --- |
| PRESIDIO: | |
| DATA: / / | GIORNO: |
| VERIFICATO DA: | |
| REPARTO: | PIANO: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTA REI | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... |
| È numerata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È accessibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È presente targhetta del produttore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenta danneggiamenti costruttivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità guarnizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenta maniglione antipanico CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenta magneti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In presenza di magneti, essi risultano  carichi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenta ritegni impropri  (zeppe, catene, lucchetti, ...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molla di richiamo funzionante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiusura corretta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE:

|  |
| --- |
| **REPORT PRESIDI ANTINCENDIO** |
| **ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA** |

|  |  |
| --- | --- |
| PRESIDIO: | |
| DATA: / / | GIORNO: |
| VERIFICATO DA: | |
| REPARTO: | PIANO: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUCI | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... |
| La lampada risulta in ricarica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenza di oggetti/arredi che  compromettono efficacia dell’illuminazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenza di rotture della struttura  dell’apparecchiatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenza di degrado (opacizzazione) della  lampada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE:

|  |
| --- |
| **REPORT PRESIDI ANTINCENDIO** |
| **PLANIMETRIE DI ESODO E ISTRUZIONI DI SICUREZZA** |

|  |  |
| --- | --- |
| PRESIDIO: | |
| DATA: / / | GIORNO: |
| VERIFICATO DA: | |
| REPARTO: | PIANO: |

Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANIMETRIE DI ESODO E ISTRUZIONI  COMPORTAMENTALI | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... |
| Sono presenti in ogni locale in cui hanno accesso i degenti, i visitatori e gli utenti (indicare numero  stanza, ove presente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Istruzioni da esporre a ciascun piano

Indicare per ciascun piano e per ogni reparto se sono presenti, soprattutto in corrispondenza in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sale di attesa, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che devono riportare, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Utilizzare il riquadro sottostante per segnalare eventuali mancanze.

NOTE:

|  |
| --- |
| **REPORT PRESIDI ANTINCENDIO** |
| **SEGNALETICA DI EMERGENZA** |

|  |  |
| --- | --- |
| PRESIDIO: | |
| DATA: / / | GIORNO: |
| VERIFICATO DA: | |
| REPARTO: | PIANO: |

Si allega alla presente scheda un valido documento di supporto per l’identificazione di una corretta installazione della segnaletica di sicurezza, con particolare riferimento ai presidi antincendio e alle vie di esodo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEGNALETICA DI SICUREZZA e EMERGENZA | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... | n.... |
| È facilmente visibile in funzione alla distanza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenza di oggetti/arredi che compromettono  visibilità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risulta a bandiera ed è corretta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risulta a bandiera ed è errata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risulta a parete ed è corretta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risulta a parete ed è errata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE: